**Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)**

1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa i montaż rolet oraz żaluzji pionowych do nowej części budynku Urzędu Gminy Czernica”.
2. Dostawa rolet i żaluzji obejmuje wykonanie rolet zgodnie ze specyfikacją, transport wraz z ich rozładunkiem, wniesieniem oraz montażem w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego.
3. Dostarczone rolety i żaluzje muszą być wykonane z materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania, na które wydano poświadczenie lub certyfikat, znak bezpieczeństwa albo certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z odpowiednią normą lub aprobatą techniczną.
4. Oferowane rolety i żaluzje muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, wykonane zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, gotowy do użytku.
5. Budynek składa się z dwóch skrzydeł i 3 kondygnacji. Pomieszczenia, w których będzie wykonywany przedmiot zamówienia znajdują się na 3 kondygnacjach nadziemnych, we wszystkich pomieszczeniach zostały wykonane sufity podwieszane. W ramach zamówienia należy nakleić folię mleczną na całym wskazanym w specyfikacji przeszkleniu od strony zewnętrznej (3 kondygnacja nadziemna) – folia ma być odporna na działanie czynników atmosferycznych. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sprawdzenia i dostosowania możliwości technicznych do wykonywania przedmiotu zamówienia.
6. Rolety i żaluzje muszą być przystosowane i przeznaczone do eksploatacji w budynku użyteczności publicznej tzn. o dużej intensywności eksploatacji. Konstrukcja musi być wykonana starannie, z materiałów o wysokiej jakości.
7. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie montaż rolet i żaluzji pionowych z napędem ręcznym, a także rolet z napędem elektrycznym zgodnie z wymaganiami.
8. Rolety zwijane i żaluzje pionowe należy wykonać z materiału typu Screen. Walory estetyczne i użytkowe np. kolor, stopień przepuszczalności do określenia ze wzorników przez Zamawiającego.
9. Wykonawca udziela 3 letniej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia.
10. Nie dopuszcza się ingerencji w zamontowaną stolarkę okienną (np. wiercenie, wkręcanie).
11. Wykonawca wykona pomiary z natury w celu wykonania przedmiotu zamówienia.
12. Rolety zwijane muszą przesłaniać całe okno – montaż poza otworem okiennym.